# Návod k použití – závazné pokyny.

# Podmínky pro použití vík se silikonovým těsněním.

• Víka se silikonovým těsněním nevystavovat teplotám nad 100°C.

Při vyšších teplotách hrozí narušení spoje těsnění s víkem a následně k odpadnutí těsnění.

• Víka s těsněním se **nesmí používat ve vodních lázních** při výdeji jídla.

Dlouhodobé působení vysokých teplot a stálá manipulace při těchto teplotách způsobí uvolnění těsnění.

• Na mytí nepoužívat přípravky obsahující organická rozpouštědla nebo přípravky

způsobující leptání.

• Neuzavírat otvor pro vyrovnání tlaku při chladnutí. V případě utěsnění pro přepravu tekutin, těsnit odnímatelnými uzávěry.

• Při použití uzávěru vyrovnávacího otvoru, je nutné před odejmutím víka otvor otevřít a vyrovnat tlak. Při násilném odklopení víka hrozí odtrhnutí těsnění.

• Nikdy nepoužívat víka a nádoby od různých výrobců.

V prvém případě hrozí netěsnost.

Ve druhém, díky velkému přesahu, buď nemožnost nádobu uzavřít (nebude těsnit)

a při odejmutí víka může způsobit odtržení těsnění.

• Víka zásadně nečistit od nečistot pomocí abrazivních prostředků nebo ostrých předmětů. Hrozí poškození povrchu víka nebo narušení spoje těsnění s víkem a následné odpadnutí těsnění.

• Víka se silikonovým těsněním nejsou díky používané chemii vhodná pro mytí v profesionálních myčkách nádobí.

**